
	Este texto se refere a particulariddes encontradas em algumas sistemas (mainboards/ chipsets/ sistemas-operacionais/ aplicativos) que dificultam a utilização de produtos Smak:

-------------------------------------------------------------------------------
   Problemas no chipset:"Super IO" é o F71869 (Fintech) na interface PS2
	 Usado na mainboard IPX2500E1 para ATOM e provavelmente em outras mainboards também.
	 Esta mainboard é usada na CPU RC8100 da Bematech e provavelmente em outras CPUS de outros fabricantes
	 
	 Este chipset/controladora PS2 tem um defeito de fabricação e trava quando estão sendo enviados dados para o display do teclado.
	 
   Diagnóstico: Quando o display do teclado PS2 é ativado em um aplicativo o sistema trava e só volta se for resetado.
   	 Desconectar e reconectar o teclado não adianta, porque não é ele que está travado.
   	 
   Solução: A Smak implementou algumas soluções/contornos para o problema na sk_access.dll(windows)/ libsk_access.so(Linux) a saber:
         -A partir da sk_access.dll V1.93 (12/2010) está disponível a variável de ambiente SK_8042 à ser programada conforme descrito no manual_skaccess.pdf
         -A partir da sk_access.dll V1.99 (26/07/2012) a programação da variável SK_8042 passou a ser automática no windows (condicionado ao timers de precisão, ver "Problema Timers"), sendo a controladora com problema identificada como SK_8042=3.
         -A partir da sk_access.dll V1.99.6 (28/06/2013) foi implantada uma nova abortagem contra o travamento do F71869 que consideramos mais eficiente, entretanto não se pode usar mouse PS2 com esta solução. A programação automática agora faz SK_8042 = 5 ativando esta abordagem.
         -A partir da sk_access.dll V1.99.8 (20/09/2013) A função Unlock_Interface pode ser chamada pelo aplicativo e destravar a interface PS2, no caso de ainda haver um travamento.
         
-------------------------------------------------------------------------------
   Problema em mainboard ASUS:
   	-Temos relato de algumas mainboards ASUS produzidas a partir de ~6/2013 que fazem o boot muito rapidamente, mais rápido que o SKO-44 PS2
   	-O teclado SKO-44 é detectado e funciona na BIOS mas a BIOS não reporta o teclado ao windows, que não carrega os drivers.
   	
   Diagnóstico: O teclado PS2 não é reconhecido pelo windows.
   
   Solução A Smak criou um serviço (reboot.exe) disponivel no pacote sk_tool_box.zip à ser instalado no windows que faz a máquina rebootar duas vezes forçando o reconhecimento do teclado como descrito em reboot.txt
   
-------------------------------------------------------------------------------   
   Problema Win7/Win8:
   	-Todos aplicativos que acessam o hardware ou o registro nestes sistemas tem que explicitamente serem classificados como administrador (não basta o usuário ser administrador) como descrito em Win7_Leiame.txt
   	Se NÃO for utilizado o software de instalação: No XP basta copiar as dll's para c:/system32 no Win7/8 ainda é necessário rodar InstallDrive.exe
   	
   Diagnóstico: O teclado não é encontrado pelo sistema
   
   Solução: Seguir orientação descrita em Win7_Leiame.txt
   
-------------------------------------------------------------------------------
   Problema Timers:
         -Falta de timer de precisão , erro de configuração do sistema
   Diagnóstico:
         -Erro do comunicação, faltam caracteres no display do teclado, teclado não programa, não configura SK_8042
   Solução:
   	 -Seguir as orientações em timers.txt
   	  