
            Para programar o SKO-44 em Linux:

1) Criar arquivo .smk  para o teclado, por exemplo teste.smk

2) No windows chamar Upload_Win pela linha de comando com a opcão 'b' e o arquivo .smk criado
             c> Upload_Win -b teste.smk
    Essa operacao vai criar o arquivo teste.bin que eh o binario do teste.smk

3) transferir o programa Upload_Lin e o arquivo binario teste.bin para um mesmo sub-diretorio.

4) Executar
              Upload_Lin  teste.bin   para transferir a programacao para o teclado.

    Essa modalidade eh mais simples do que a executada no windows, nao faz verificacao da programacao.